{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Stückliste 1","Stückliste 2","Stückliste 3","Tabelle4"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Stückliste 1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":4,"rows_kept":66,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Pos.","Bezeichnung","Stückzahl"," "]
[1,"Bustreiber 74HCT 244 N",28]
[2,"PCF  8574  AP                  545 JE",68]
[3,"17815  CV",14]
[4,"317  T                QLH  533",262]
[5,"CD  74 HCT  10  E                      H9444",70]
[6,"BTS 409  L1",300]
[7,"SN  74  HCT  273  N",105]
[8,"SN  74  HCT  240  N",47]
[9,"SN  74  HCT  08  N",10]
[10,"74  HCT  166  N",285]
[11,"74  HCT  03  N",8]
[12,"74  HCT  132  n",10]
[13,"MC  74  HCT  00  AN",3]
[14,"3~ Gleichr.  SKD  25 / 08",15]
[15,"6 N  137",40]
[16,"Decoder  C-MOS  4051  B",5]
[17,"Schottky - Diode  MBR  745",124]
[18,"Konverter  76250          9532",20]
[19,"Binärzähler  CD  4024  BE        H9631",68]
[20,"MAX  253          CPA9545 B",19]
[21,"MAX  802  L              CPA9537  B",38]
[22,"MAX  705              CPA9746",42]
[23,"PCF  8574  AT                      TC 8007",37]
[24,"PCF  8574  T            TF  2131",29]
[25,"5 x 7  Punkt - Matrix  LTP  757  G",56]
[26,"IC - Fassung  6 pol.",140]
[27,"IC - Fassung  8 pol.",42]
[28,"5 x7  Punkt - Matrix  TC07 - 11 EWA",162]
[29,"5x7  Punkt - Matrix  LTP 1557  AG",133]
[30,"5 x 7  Punkt - Matrix  TC 12 - 22  SRWA      QB",84]
[31,"5 x 7  Punkt - Matrix  TC 20 - 11  GWA      N4",39]
[32,"HLMP - 2550",285]
[33,"HLMP - 2350",80]
[34,"86 CN 22 T         75 LBC 176",197]
[35,"MAX  487        CPA00 10",33]
[36,"UCN  5841  A",40]
[37,"Z 86 E 6116  VSC       Z8 16 K  OTP",300]
[38,"LM  2574  N",38]
[39,"UND  2595  LW",18]
[40,"DIL - Schalter  2 pol.   DPS 802",69]
[41,"DIL - Schalter  8 pol.   DPS 808",3]
[42,"Fassung   DIL  16  MG",24]
[43,"Fassung  18 pol.   CDF  2018  B112  F11103",100]
[44,"Fassung  28 pol.   ( quadratische Schaltkreise 2 Stck. )",104]
[45,"Fassung  2 pol.  ( kann passent auf Länge geschnitten werden )","280 cm"]
[46,"5 x 7  Punkt - Matrix    TC 20 - 11   SRWA     RA",52]
[47,"SMD - IC       Z 86 E 6116 VSC",4]
[48,"M 27C256B - 15 F1",70]
[49,"Z 86 C 9320 PSC",65]
[50,"ZMD  U 6264  ADC",43]
[51,"Thyristor  MCR  225 - 10 FP",51]
[52,"Z 86 C 9620  VSC",22]
[53,"28 C 64 A - 20 / P       9832 SKW",40]
[54,"CD 4504 BE     H9810",48]
[55,"FM 27 C 512 Q       BO118AB",24]
[56,"TDE  1747 DP       92A435",57]
[57,"M 2732 AFI       2IV  FAST  488 AB",15]
[58,"MAX  7219 CNG",300]
[59,"MC 14106 BCP",10]
[60,"PCF 8574  P",54]
[61,"Z  86 E 2112  PSC",5]
[62,"LM  2578  AN",29]
[63,"Schaltkreisfassung  44 pol.",19]
[64,"Steckfassung  14 pol.        HE 1301  B 9910  F1906E44",370]

{"sheet":"Stückliste 2","index":1,"n_rows":63,"n_cols":4,"rows_kept":63,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pos.","Bezeichnung","Stückzahl"," "]
[1,"Trafo VP 3115    15V / 3,3VA",20]
[2,"2-fach Trafo  FL  52 /18     prim.  2x 0-115V 0,31A ,  2x 0-18V / 26 VA",7]
[3,"Lötstation",1]
[4,"Draht  0,14  verz.   Schwarz","200m"]
[5,"Gleichspannungsregler    15 V / 0,2 u.1,0 A     1,5 V / 0,2 u. 1,0 A",1]
[6,"Isolierunterlage"]
[7,"Isolierbuchse  IB 6"]
[8,"Monitor mit Tastatur auf einer Leiterkarte",1]
[9,"Monitor  EA  KIT 128 - GXT",1]
[10,"Lautsprecher  BPSL 65  8 Ohm   8 / 15 W   120 - 20.000 Hz   86 dB",1]
[11,"Relais  24 V  DC     Kont.  5 A / 250 V",4]
[12,"Dioden-Baustein zum Stecken",8]
[13,"Schaltkreisprüfer    ( Voltcraft  610 LOGIC  PROBE )",1]
[14,"Bausatz  Netzteil  LM  317   ( ohne Spannungsregler )",2]
[15,"Stab. Klein - Netzteil   12 V = / 250 mA",3]
[16,"Stab. Klein - Netzteil   12 V = / 200 mA",1]
[17,"15-pol. Einbau - Stiftleiste  ( 15 Way plug )",5]
[18,"9-pol. Winkel - Stiftleiste",5]
[19,"Varistor  30V   A170",100]
[20,"Trans.  BD 678",200]
[21,"Drossel  262 HYF - 0130K   bzw.  0136K",300]
[22,"Siebensegment - Anzeige   28  TFK  431",14]
[23,"NF - Relais   NF 2EB - 24 V",20]
[24,"Trans.  BC 337 - 40",1000]
[25,"Quarz  A 159  14 MHz",5]
[26,"Trans.  BC  637 / 16",500]
[27,"Quarz  A 161  16,000000 MHz  HC 49 / 4H CFP",50]
[28,"72 x 2 pol. Steckerleiste zum Einlöten",38]
[29,"1 pol. Steckerleiste zum Einlöten",200]
[30,"Kühlkörper",75]
[31,"Schaltkreise  TL 071 CP",51]
[32,"Varistor  V 150  ZA 8",1000]
[33,"Varistor  V 18  ZA 1",155]
[34,"Isolierscheibe  4,3",200]
[35,"Isolierröhrchen  1,4 / 4,5 D x 10",500]
[36,"DIL - Schalter  8 - pol.",14]
[37,"BTS 409 L1",50]
[38,"Taster für Leiterkarte",52]
[39,"Fassung  PL  CC  68",11]
[40,"Knopfdrehschalter  RBP 12    112B    NFS",50]
[41,"Steckerleiste  2 - pol.   SL  22 / 111 / 72    Gold",45]
[42,"Buchsenleiste  BL 11 - 14","nicht gezählt"]
[43,"Buchsenleiste   MK  1 /50  Z",7]
[44,"Buchse    BI 20  schwarz",98]
[45,"Buchsenleiste   MK  LP  15 / 50  Z","nicht gezählt"]
[46,"IC - Fassung  8 - pol.",14]
[47,"HEF  4093  BP        B 280 20 PS",5]
[48,"Z  86 C 93 20 PSC     Z8 MULT / DIV",5]
[49,"Trans.  BC 327 - 40",55]
[50,"BD  677",10]
[51,"LED   QLMP - 6594","ca. 250"]
[52,"MC  14106 BCP     FMR 9742",5]
[53,"HLMP - 2350    QT 806",37]
[54,"Steckerleiste  3 - pol. / 50",9]
[55,"Buchsenleiste  7 - pol.",200]
[56,"Lötsteckkontakte   ( groß )","nicht gezählt"]
[57,"Kondensator  50 V  100 µF",14]
[58,"Kondensator  40 V  470 µF",12]
[59,"Kondensator  63 V  10 µF",15]
[60,"Kondensator  47 V- / 47",8]
[61,"021 KO  47 µM  40V",27]
[62,"T 7805 CT   QGJ 433  mit Kühlkörper",4]

{"sheet":"Stückliste 3","index":2,"n_rows":67,"n_cols":3,"rows_kept":67,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Pos.","Bezeichnung"," "]
[1,"R   8x22 K",80]
[2,"R   22   5%",400]
[3,"R   470 K  5%",150]
[4,"R   390   5%",6]
[5,"R   56 K   1W",70]
[6,"R   18 K   5%",100]
[7,"R   15 K",30]
[8,"R   220 K   5%",300]
[9,"R   270   0,6W   5%",300]
[10,"R   39 K   1%",1500]
[11,"Kondensator  0,1 µF / 630 V-   400~",80]
[12,"Kondensator  220 µF / 50 V",150]
[13,"Kondensator  47 µF / 100 V",200]
[14,"R   680   5%",150]
[15,"R   27 K   5%",300]
[16,"R   27   1%",1900]
[17,"R   1 K   1%   0,7W",1400]
[18,"R   820   5%",1000]
[19,"R   120   5%",300]
[20,"R   240   5%   2W",550]
[21,"R   270   5%   5W",50]
[22,"R   3 K   2%",130]
[23,"R   680   2%",230]
[24," R   1 K   4W",150]
[25,"Einstellregl.  4,7 K",15]
[26,"R   20 K   1%",800]
[27,"R   15 K   5%",1000]
[28,"R   1,5 K   2%",400]
[29,"R   8x10 K  ",320]
[30,"R   7x10 K",150]
[31,"R   7x3,3 K",2000]
[32,"R   6,2 K   1%",1000]
[33,"R   470 K   1W    5%",120]
[34,"R   5x10 K",600]
[35,"R   6,8 K   1%",400]
[36,"R   330   1%",500]
[37,"R   680   5%   5W",400]
[38,"R   33   10%   5W",100]
[39,"R   220   10%   5W",400]
[40,"R   1   1%",500]
[41,"R   56 K   5%",300]
[42,"Kondensator  15 pF",200]
[43,"Kondensator  100 pF / 50 V",900]
[44,"Kondensator  4,7 nF / 250 V",800]
[45,"R   5,6 K   5%",2000]
[46,"R   240   4W",30]
[47,"R   2,2   1%",400]
[48,"R   3,3 K   10%   5W",50]
[49,"R   180   5%",100]
[50,"R   56 K",150]
[51,"R   8x100 K",100]
[52,"R   4x10 K",40]
[53,"R   8x2,2 K",50]
[54,"Kond.  47 µF / 63 V",11]
[55,"Kond.  10 nF / 100 V",5]
[56,"Kond.  22 pF",55]
[57,"Kond.  680 pF",100]
[58,"Kond.  22 µF / 40 V",100]
[59,"Kond.  100 µF / 50 V",3]
[60,"Kond.  220 nF / 63 V",50]
[61,"Kond.  100 µF / 35 V",100]
[62,"Kond.  22 nF / 100 V",1000]
[63,"Kond.  470 pF / 100 V",100]
[64,"Kond.  100 nF / 50 V",1000]
[65,"Netzteil  12 V DC   850 mA       ( von Videokamera mit Anschlußstecker )",46]
[66,"Eprom - Schild",2000]

{"sheet":"Tabelle4","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}